TRE C – NAV-BL 225 SYSTEM
VOCI DI CAPITOLATO
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voci di capitolato
ll sistema di controsoffitto sistema NAV-BL 225/225, fabbricato da TRE C è composto da pannelli lineari realizzati in acciaio zincato a caldo preverniciato, con uno spessore nominale di 0.6 mm. La finitura superficiale è di colore bianco RAL 9010.

Le doghe presentano una larghezza di 225 mm e un bordo perimetrale a 90° (designazione tipo A90). La lunghezza massima ammissibile per ciascuna doga è di 3000 mm. La superficie dei pannelli è liscia, priva di perforazioni.

In relazione alla classificazione di reazione al fuoco, i pannelli soddisfano i requisiti della Euroclasse A1, in conformità al D.M. 15/03/2005. Il materiale costituente garantisce stabilità dimensionale in presenza di condizioni ambientali estreme e ne consente l'installazione in ambienti caratterizzati da elevati tassi di umidità relativa e significativi gradienti termici. Per applicazioni in ambiente esterno, è necessario consultare il dipartimento tecnico di TRE C.

L'ancoraggio di ciascun pannello avviene per incastro su una sottostruttura di sostegno a scomparsa NAV-BL, prodotta da TRE C. Tale struttura è costituita da profili portanti ad incastro con interasse di 75 mm. La sospensione della struttura è realizzata mediante barre filettate M8 di lunghezza variabile in funzione dell'altezza del plenum, con fissaggio al profilo tramite bulloneria composta da due dadi esagonali M8 per punto di sospensione.

La finitura perimetrale del controsoffitto è ottenuta mediante l'impiego di un profilo in acciaio designato W_PL_20x55, con finitura superficiale coordinata a quella dei pannelli (bianco RAL 9010). Il bloccaggio dei pannelli al profilo perimetrale è assicurato tramite elementi elastici di ritegno in acciaio armonico tipo W_MOLL_20x55.

La posa in opera dovrà essere eseguita da operatori qualificati, nel rispetto delle specifiche tecniche del produttore e delle normative impiantistiche e di sicurezza vigenti. La misurazione ai fini contabili sarà effettuata a metro quadrato (mq) di superficie orizzontale netta del controsoffitto realizzato. Il prezzo unitario comprenderà la fornitura di tutti i componenti (pannelli, struttura di sostegno, elementi di sospensione, profilo perimetrale, molle di tenuta e viteria).
